건축자재 사전적합확인제도(실내마크) 인증절차 안내

인증스킴(Flow chart)

신청서 작성 및 제출

1. ‘건축자재 오염물질 방출 여부 확인 신청서’작성 (채취 희망일 기재)

* 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제2호의 2서식]

2.  별첨 1 ~ 3 작성

[별첨1] 건축자재 오염물질 확인시험 신청제품정보

[별첨2] 신청제품 주요원료 목록표

[별첨3] 제조공정 사진 및 공정개요

[추가서류] MSDS(물질안전보건자료)와 제품의 사양 및 제품 설명서

* 수입 건축자재와 같이 사업장의 제조공정 등을 직접 확인할 수 없는 경우에는 반드시 건축자재를 수입하는 자에  게 사업장의 현황자료, 제조공정 등을 제출한다.

3. 시험원 홈페이지(http://www.kftr.re.kr/) 알림마당-> 공지사항 -> ‘건축자재 오

염물질 방출 여부 확인 시험 신청 시 필요서류’ 다운로드 후 작성하여 신청서와

함께 제출(제출처??)

시료채취 세부

1. 신청서류 접수 및 검토 완료 후 시료 채취날짜 협의 후 시료채취

2.  시료채취에 대한 안내 간단하게... 유의점 등

면제인정

1.

시험결과 부적합 시

1. 신청서류

관련법령 세부

□ 목질판상제품 오염물질 방출기준(실내공기질관리법 시행규칙 제10조)

□ 적용범위

□ 적용대상

□ 목질판상제품의 오염물질 방출 여부 확인시험 인정단위 및 건축자재의 표지부착 등에 관한 지침(환경부 고시 제2020-118호, 2020.6.5.제정)

제1조(목적)이 고시는 「실내공기질관리법」(이하 “법”이라 한다) 제11조 및 법 시행령 제6조제7항에  따라 건축자재 중 목질판상제품의 오염물질 방출 여부 확인시험 적용대상, 적합확인 인정단위, 건축자재의 표지 부착 방식 등 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1.“목질판상제품”이란 합판, 파티클보드 또는 섬유판에 무늬목류, 플라스틱류, 비닐류, 종이류 등을 입히거나 도장 등의 방식으로 표면을 가공하여 만든 판상 형태의 제품을 말한다.

제3조(적용대상)이 고시의 적용대상이 되는 목질판상제품은 다음 각 호와 같다.

1.침실, 욕실 등의 공간을 구획하기 위한 문 중 문짝의 제조 또는 가공에 사용되는 목질판상제품

2.욕실장, 신발장, 화장대, 옷장, 주방가구, 냉장고장, 반침장등 빌트인(붙박이) 가구의 조립 또는 설치에 사용되는 목질판상제품

3.벽면, 천장 등에 내부 장식 등을 위하여 설치되는 목질판상제품. 단, 몰딩, 문틀, 걸레받이 등은 제외한다.

□ 건축자재 방출 휘발성유기화합물 및 폼알데하이드 시험방법 – 소형챔버법

5.2.1.2. 판상 형태의 제품

개봉하지 않은 제품을 시료로 한다. 단, 제품이 취급하기에 커서 배송이 어렵다면, 제품의 중앙부분에서 시료를 채취한다. 목질판상제품의 시료채취는 KS M 1998(가구용 구성재)에 따른다.